**Erweiterung des Sortiments: Blum präsentiert neue Scharniere**

Höchst, Österreich, Mai 2025**. Der Vorarlberger Beschlägehersteller rundet sein Scharnierprogramm mit zwei neuen Produkten ab: M BLUMOTION 105° wurde für den Zerlegtmöbelbau entwickelt und ist an den entsprechenden speziellen Montageprozess angepasst. CLIP top BLUMOTION 105° mit dem bewährten CLIP-Mechanismus richtet sich an Kunden, die Montageplatte und Scharnier aus produktionstechnischen Gründen weiterhin separat montieren. Beide punkten mit dem integrierten Dämpfungssystem BLUMOTION, einem schlanken, kompakten Design und dreidimensionalen Einstellungsmöglichkeiten. Und das alles bei einem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis.**

Sowohl bei M BLUMOTION 105° als auch bei CLIP top BLUMOTION 105° lautete die Zielsetzung, universell einsetzbare, für alle Wohnbereiche geeignete Scharniere zu entwickeln, die trotz technischer Vereinfachungen den hohen Blum-Standards in puncto Funktionalität und Verarbeitungsqualität voll und ganz entsprechen. Dabei verfolgt Blum zwei Stoßrichtungen:

**M BLUMOTION 105°: Ein neuer Standard im Zerlegtmöbelbau**  
Als neues Scharnier im mittleren Preissegment verfügt auch M BLUMOTION 105° über eine im Scharniertopf integrierte BLUMOTION-Dämpfung, die eine geringe Baugröße ermöglicht. In Kombination mit dem schlichten, puristischen Design fügt sich das Scharnier harmonisch in unterschiedlichste Möbel und eignet sich daher für eine Vielzahl von Anwendungen. M BLUMOTION ist zwar für den Einsatz in der Küche ausgelegt und zertifiziert (DIN 15570 Level 3), macht aber auch in allen anderen Wohnbereichen eine gute Figur. Besonderen Wert hat Blum auf effiziente Verarbeitung gelegt: Dank der vormontierten Montageplatte ist M BLUMOTION 105° an moderne Montageprozesse angepasst, was insbesondere im Zerlegt-Möbelbau und bei der Möbelmontage auf der Baustelle von entscheidender Bedeutung ist.

**CLIP top BLUMOTION 105°: Reduktion auf das Wesentliche**

CLIP top BLUMOTION 105° konzentriert sich auf die wichtigsten Funktionen: Die im Scharniertopf integrierte BLUMOTION-Dämpfung und der bekannte CLIP-Mechanismus für eine schnelle, werkzeuglose Montage bzw. Demontage der Front machen das Scharnier zu einer überzeugenden Lösung für Standardanwendungen in allen Wohnbereichen. CLIP top BLUMOTION 105° ist für Frontdicken bis ca. 24 mm geeignet und verfügt über eine dreidimensionale Fronteinstellung mit stufenloser Tiefeneinstellung über eine Gewindeschnecke. Wie M BLUMOTION 105° ist auch CLIP top BLUMOTION 105° DIN 15570 Level 3-zertifiziert und trotz seines schlanken Designs robust und belastbar – in der Küche und in jedem anderen Wohnraum.

**Ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis**

Charakteristisch für M BLUMOTION 105° und CLIP top BLUMOTION 105° ist ihr ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis bei hoher Fertigungsqualität, dem gewohnten Bewegungskomfort und einer Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Beide Scharniere sind ausschließlich in der vernickelten Ausführung erhältlich und demnächst in ausgewählten Märkten verfügbar. Mehr Informationen unter [www.blum.com/ctb8](http://www.blum.com/ctb8) sowie [www.blum.com/mbl8](http://www.blum.com/mbl8).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Bild: Blum\_CME149009  M BLUMOTION 105° mit vormontierter Montagplatte und CLIP top BLUMOTION 105° mit dem praktischen CLIP-Mechanismus. |
|  | Bild: Blum\_CLP0778  CLIP top BLUMOTION 105° mit integriertem BLUMOTION-Dämpfungssystem. |
|  | Bild: Blum\_CME149524  Mit seinem schlanken Design fügt sich CLIP top BLUMOTION 105° harmonisch in Möbel ein. |
| Ein Bild, das Im Haus, Wand, Text, Buch enthält.  KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein. | Bild: Blum\_ME75474974 M BLUMOTION 105° empfiehlt sich für eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. |
|  | Bild: Blum\_ME75474988 M BLUMOTION 105° – dank vormontierter Montageplatte für den Zerlegmöbelbau und DIY-Lösungen prädestiniert. |

|  |  |
| --- | --- |
| Y:\Depts\MCC\Presse\_Arbeitsordner stba\_SoMe-Bilder\favicon_32.png | www.blum.com |
| Y:\Depts\MCC\Presse\_Arbeitsordner stba\_SoMe-Bilder\Youtube.gif | www.youtube.com/user/JuliusBlumGmbH |
| LinkedIn | www.linkedin.com/company/julius-blum-gmbh |
|  | www.instagram.com/blum\_group |
| **Ihr Kontakt für Rückfragen:** Samuel Duerr: T +43 5578 705-8106, E [presseinfo@blum.com](mailto:presseinfo@blum.com) | |
| Julius Blum GmbH Industriestr. 1 6973 Höchst/Austria | |
| **Bilder:** Zur Veröffentlichung honorarfrei, bitte Bildquelle angeben | |

|  |
| --- |
| **JULIUS BLUM GMBH**  **Herstellung und Vertrieb von Möbelbeschlägen:**  Klappen-, Scharnier-, Auszug-, Pocketsystemeund Bewegungstechnologien, unterstützt durch Verarbeitungshilfen und Digitale Services  **Produktionsstandorte:** 8 Werke in Vorarlberg**,** weitere in den USA, Brasilien, Polen und China  **Mitarbeitende:** weltweit 9300, in Vorarlberg 6600  **Umsatz im Wirtschaftsjahr 2023/2024:** 2.297,16 Mio. Euro  **Auslandsumsatz:** 98 %  **Tochtergesellschaften bzw. Repräsentanzen:** 33  **Weltweit belieferte Märkte:** über 120  *Stand: 1. Juli 2024* |